**Техническое задание на поставку туалетного модуля**

* 1. **Предмет закупки.**

Предметом закупки является **туалетный модуль**.

* 1. **Место, условия и сроки выполнения поставки**
     1. Местом поставки является: г. Мурманск, Долина Уюта.
     2. Сроки поставки: **не позднее 9 января 2023 г.**
     3. Режим поставки: Доставка по согласованию с Заказчиком.

**2. Состав и содержание поставки.**

**2.1. Технические требования к поставляемому товару:**

2.1.1. Устанавливаются согласно Приложению № 1 к Техническому заданию

**3. Общие требования к качеству поставляемых товаров, оборудования, конструкций и к их документам.**

**3.1. Общие требования к качеству:**

* + 1. Поставщик должен поставить товар в соответствии с Техническим заданием.
    2. Поставщик должен обеспечить поставку товара, указанного в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.
    3. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (контейнеров), а также за предоставление товаров, обременённых правами третьих лиц.
    4. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели товара должны соответствовать правовым актам, техническим документам (нормативам, правилам и т.п.), положениям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии и другими документами, удостоверяющими его качество (техническими паспортами, аттестационными документами).
    5. Товар должен иметь (при необходимости) документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных товаров (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).
    6. Технические паспорта, сертификаты/ декларации о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другие документы, удостоверяющие качество товара, предоставляются Заказчику в процессе поставки и должны быть переданы Поставщиком Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки товара.
  1. **Требования к гарантийным обязательствам:**
     1. В случае если Заказчик отклонил использование товара из-за его несоответствия Техническому заданию, Поставщик обязан за свой счет, в согласованные сроки и своими силами произвести его замену.
     2. Если в течение месяца после поставки товара Заказчиком будет выявлено его ненадлежащее качество, то Заказчик в праве вернуть или обменять товар на аналогичный.
     3. Поставщик должен гарантировать Заказчику соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам и его нормальную работу в течение гарантийного срока.
     4. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.
  2. **Общие требования к поставке товара:**
     1. Поставщик осуществляет поставку товара в срок, предусмотренный Договором.
     2. При оказании услуг должна строго соблюдаться техника безопасности. На территории разгрузки товара Поставщик обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей.
     3. Товар принадлежит Поставщику по праву собственности и свободны от прав и притязаний третьих лиц.
     4. Поставщик гарантирует высокое качество оказания услуг в соответствии с контрактом.
     5. Все услуги, оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
  3. **Требования к товару:**
     1. Товар, его качество и комплектация должны соответствовать:

- федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ 8477-79, ГОСТ Р 50697 ГОСТ Р 51876);

- технических условий (ТУ);

- требованиям международных стандартов: ИСО 668, ИСО 1161, ИСО 830, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что товар будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.

* + 1. Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика, Поставщик должен обеспечить необходимые условия для проверки Заказчиком (или уполномоченным представителем) товара.
    2. Поставляемый товар должен быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
    3. Поставщик несет ответственность за соответствие товара государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товара, за сохранность всех поставленных для реализации Договора товаров.
    4. Товар должен иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие его качество.
    5. При поставке Товара, Поставщик руководствуется в своей работе следующими нормативными документами:

- федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ;

- инструкции завода изготовителя контейнеров.

* 1. **Требования к приёмке товара**
     1. Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в Техническом задании. Передача товара Покупателю (при отсутствии замечаний) осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу. В случае наличия недостатков Покупатель составляет акт о недостатках.
     2. Приемка товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю. При выявлении в товаре недостатков по его качеству и комплектности в указанный срок обязательно составление акта по форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. №132. Акт по результатам приемки по качеству составляется Покупателем с участием представителя Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного акта в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке. Акты, составленные по форме ТОРГ-2, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного товара.
     3. Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества в течение указанного в пункте 4.5 настоящего Договора срока вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.
     4. В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного условиями настоящего Договора, или ненадлежащего оформления отгрузочных/отчетных документов, сопровождающих поставку Товара, товарная накладная (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ Покупателем не подписывается до устранения данных недочетов.
     5. Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.
     6. При приемке Товара Заказчиком осуществляется фотофиксация на предмет целостности, технического и внешнего состояния Товара.
     7. Разгрузка товара из автотранспорта осуществляется силами и средствами Покупателя

**Приложение №1 к техническому заданию**

**ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **№ п/п показателя** | **Наименование показателей**  **товара** | | **Требования к значениям показателей**  **товара** | **Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика** | **Инструкция для участника закупки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |  |
| 1 | Туалетный модуль сетевой | 1 | **Габаритные размеры:** | | | | |
| 1.1 | Высота, мм | не менее 2500 и не более 2700 | | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 1.2 | Ширина, мм | не менее 2000 и не более 2300 | | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 1.3 | Длина, мм | не менее 6000 и не более 6100 | | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 2. | **Конструктивные решения, изделия и материалы модуля:** | | | | |
| 2.1 | Внутренняя отделка: | | | | |
| 2.1.1 | Материал сэндвич-панелей | | нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.1.2 | Материал стеновых стыков, плинтуса пола | | алюминиевый профильный уголок | *Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2 | Внешняя отделка: | | | | |
| 2.2.1 | Материал блок-хауса | | лиственница покрашенная | *Требование установлено в целях обеспечения указанным материалом легковесности, долговечности, прочности конструкции, климатическим и динамическим воздействиям* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.2 | Цвет блок-хауса | | белый | *Требование установлено в целях обеспечения указанным материалом легковесности, долговечности, прочности конструкции, климатическим и динамическим воздействиям* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.3 | Двери | | Металлические антивандальные, оборудованы механическим врезным замком с фиксацией из помещения, доводящим устройством, ручкой-скобой. | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.4 | Размеры двери тип 1, мм | | 2000х900 | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.5 | Размеры двери тип 2, мм | | 2000х1000 | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.6 | Размеры двери тип 3, мм | | 2000х1000 | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 2.2.7 | Размеры двери тип 4, мм | | 2000х1100 | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 3. | **Водоснабжение** | | | | |
| 3.1 | Объем емкость для чистой воды, л. | | Не менее 1000 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 3.2 | Давление насосной станции, бар. | | 2-6 | *Требование обусловлено размерами участков под установку модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 3.3 | Объем водонагревателя, л. | | Не менее 10 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 4. | **Система канализации** | | | | |
| 4.1. | Объем накопительной емкости, л | | Не менее 1500 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 4.2. | Система обогрева накопительной емкости | | автоматическая | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 5. | **Электропроводка** | | | | |
| 5.1 | Электропроводка в пользовательских и технических помещениях | | выполнена с использованием разъемов класса IP-54 для выключателей и розеток | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 5.2 | Электрическое подключение, В | | 220 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком.  При указании двух и более значений показателей, участник закупки прописывает конкретное количество для каждого из выбранных (им) вариантов значений. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
| 5.3 | Электрическая мощность, кВт | | 9 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 5.4 | Отопление | | электрическое настенное | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 5.5 | Внешние индикаторы | | свободно/занято – 2шт | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 6. | **Освещение** | | | | |
| 6.1 | Тип освещения | | энергосберегающее, светодиодное | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 6.2 | Количество светильников с датчиком движения, шт. | | 1 на отделение | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 6.3 | Боковые фасады | | информационные световые панели | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 6.3.1 | Тип информационных световых панелей | | Автоматическая светодиодная подсветка в темное время суток | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 6.3.2 | Размер информационных световых панелей, мм | | Не более 1000х1800 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 6.3.4 | Количество информационных световых панелей, шт | | 2 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 7 | **Оборудование для маломобильных групп населения** | | | | |
| 7.1 | Откидные и стационарные поручни, количество, шт | | 2 на отделение | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 7.2 | Угол наклона пандуса | | Не более 1:20 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 7.2.1 | Длина пандуса | | не более 8 м | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 7.3 | Материал площадки пандуса | | металл, с антискользящим рифлением | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 8 | **Ветровая и снеговая нагрузка модуля** | | | | |
| 8.1 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | | IV ветровой район | *Требование установлено в соответствии* *с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*»* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 8.2 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | | X снеговой район | *Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*»* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9 | **Наполнение модуля:** | | | | |
| 9.1 | Унитаз антивандальный с порционной системой слива, количество, шт | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.1.1 | Длина, см | | Не менее 60 не более 62 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.1.2 | Ширина, см | | Не менее 35 не более 37 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.1.3 | Высота, см | | Не менее 65 не более 68 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.1.4 | Тип унитаза антивандального с порционной системой слива | | Унитаз с бачком | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.1.5 | Материал сиденья унитаза антивандального с порционной системой слива | | дюропласт | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.1.6 | Крышка-сиденье в комплекте | | да | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.1.7 | Материал сиденья унитаза антивандального с порционной системой слива | | Нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.2 | Раковина антивандальная, количество, шт. | | 3 |  |  |
| 9.2.1 | Длина, см | | Не менее 30 не более 32 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.2.2 | Ширина, см | | Не менее 30 не более 32 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.2.3 | Высота, см | | Не менее 15 не более 17 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.2.4 | Материал раковины антивандальной | | Нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.3 | Кран порционный, количество, шт. | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.3.1 | Цвет крана порционного | | хром | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.3.2 | Материал крана порционного | | Высококачественная латунь с высоким содержанием меди | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.3.3 | Тип управления крана порционного | | нажимной, кнопочный | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.4 | Антивандальный диспенсер для туалетной бумаги, количество, шт | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.4.1 | Ширина, мм | | Не менее 240 не более 250 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.4.2 | Глубина, мм | | Не менее 250 не более 260 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.4.3 | Высота, мм | | Не менее 100 не более 112 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.4.4 | Максимальный диаметр рулона, см | | Не более 23 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.4.5 | Материал корпуса | | Нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.5 | Антивандальный диспенсер для мыла количество, шт | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.5.1 | Ширина, мм | | Не менее 125 не более 129 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.5.2 | Глубина, мм | | Не менее 200 не более 206 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.5.3 | Высота, мм | | Не менее 100 не более 102 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.5.4 | Объем, мл | | Не более 1000 | *Требование установлено с целью удобства модуля* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.5.5 | Материал корпуса | | Нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.5.6 | Цвет | | хром | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.6 | Антивандальный диспенсер для салфеток, количество, шт | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.6.1 | Ширина, см | | Не менее 25 не более 27,1 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.6.2 | Глубина, см | | Не менее 9 не более 10 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.6.3 | Высота, см | | Не менее 26 не более 28 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.6.4 | Вместимость, мл | | Не более 500 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.6.5 | Материал | | нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.7 | Урна для мусора, количество, шт. | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.7.1 | Материал урн для мусора | | нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.7.2 | Ширина, см | | Не менее 73 не более 74.5 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.7.3 | Глубина, см | | Не менее 34 не более 35 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.7.4 | Высота, см | | Не менее 50 не более 50.5 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.7.5 | Объем, л | | Не более 5 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.7.6 | Цвет урн для мусора | | хром | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.8 | Ершик, количество, шт. | | 1 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.8.1 | Материал ершика | | металлический | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.8.2 | Высота, мм | | Не более 260 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9.9 | Крючки для одежды, материал | | нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.9.1 | Крючки для одежды, количество, шт. | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.10 | Зеркало настенное, количество, шт | | 3 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.10.1 | Материал ззеркала настенного | | зеркальная нержавеющая сталь | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.11 | Система подготовки воды, количество, шт. | | 1 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.11.1 | Система подготовки воды | | фильтр грубой отчистки воды | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 9.11.2 | Система подготовки воды, объем, л. | | Не менее 1000 | *Требование установлено в целях обеспечения качественной функциональности системы* | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |